
FETDRAIN.SCH
Anmerkungen zur Drainschaltung (Sourcefolger)
----------------------------------------------

Berechnung der Spannungsverstärkung V für den Sourcefolger:

V=RD/((1/S)/RD)   (1)  ; Diese Formel entspricht der des Emitterfolgers.
                         Man muss nur den Emitterwiderstand (RE) durch den
                         Drainwiderstand (RD) ersetzen.

Nun benötigt man noch die Steilheit S im Arbeitspunkt. Wenn Up und IDSS
bekannt sind, erhält man S nach folgender Formel:

S=SQRT(4*ID*IDSS)/Up  (2) ; ID ist der Drainstrom im Arbeitspunkt. In unserem
                            Beispiel also ist ID = 0.9745 mA.

Setzt man die Gleichung (2) in (1) ein, erhält man

V=RD/((1/(SQRT(4*ID*IDSS)/Up))/RD).

Man muss also nur den Drainwiderstand RD, die Abschnürspannung Up und den
Drain-Source-Kurzschlußstrom IDSS kennen, um auf die Spannungsverstärkung
V des Sourcefolgers zu kommen.


Rs und Caus sollen lediglich die Ausgangsspannung gleichstromfrei auskoppeln.
An Rs fällt die Spannung der blauen Kurve ab. Deutlich sind man, daß die
Ausgangsspannung (blaue Kurve) kleiner als die Eingangsspannung (rot) ist.


Ausgangswiderstand Ra:

Ra = Rs / (1+S*Rs)


