
Moskomp.sch CMOS-INVERTER bzw. Endstufe eines CMOS-GATTERs
aus zwei selbstsperrenden (enhancement) MOS-FET

grüne Rechteckkurve: Die Eingangsspannung.

rote deformierte Kurve: Die Ausgangspannung. Sie ist gegenüber der
Eingangsspannung zeitverzögert.

blaue Kurve: Beim Umschalten fließt kurzzeitig ein Strom, weil beide
Tranistoren für einen Augenblick gleichzeitig geöffnet sind.
Das bedeutet: Die Verlustleistung und damit die Erwärmung
steigt mit der Taktfrequenz.