MOSNORBU.SCH

Bei der mosnorbu.sch ohne Puffer am Ausgang, sind Durchlauf-
Verzögerung und Ausgangswiderstand von den Ausgangs-
variablen abhängig.

Damit das ausgangseite Verhalten im LOW- und HIGH-Zustand immer
gleich bleibt, wurden dem NOR-Gatter zwei Inverter nachgeschaltet.
Sie dienen als Puffer und beeinflussen die logische Funktion
des Gatters nicht.

Nun spielt es keine Rolle mehr, ob einer oder zwei Eingänge auf
logisch 1 sind.

Wegen der höheren Spannungsverstärkung dank der Puffer-Stufen ist
nun die Störempfindlichkeit geringer geworden.