MOSNOR.SCH

Diese Schaltung stellt ein nicht gebuffertes NOR-Gatter
mit 2 Eingängen dar.

Einer der beiden (unteren) mit Masse verbundenen N-Kanal-
Transistoren (M6, M2) befindet sich immer im Leitzustand,
wenn einer der beiden Eingänge auf logisch 1 ist.
Im Leitzustand hat das Bauteil einen sehr niedrigen
Innenwiderstand. Dadurch erniedrigt sich auch die Spannung
am Ausgang.

Befinden sich beide Ausgänge im Zustand logisch 1, dann
leiten sowohl M6 als auch M2 gleichzeitig und der Ausgangs-
Widerstand halbiert sich. Der Ausgangswiderstand und
damit auch die Durchlaufverzögerungszeit sind somit
abhängig vom Zustand der Eingangsvariablen.