MOSNAND.SCH

NAND-Gatter in konventioneller C-MOS-Ausführung.
Die Transistoren M9 und M10 sind in Reihe geschaltet.
Nur wenn sie durch die beiden Eingänge gleichzeitig
geöffnet werden, sinkt die Spannung am Ausgang. Damit
ist die Funktion eines NAND-Gatters erfüllt.