MOSNORBS.SCH

Um das Eingangs- und Ausgangs-Verhalten zu demonstrieren,
wurde das NOR-Gatter mit Buffer von einem Sinus-Signal
angesteuert. Gleichzeitig wird die Ausgangslast von
2010 Ohm bis auf 10 Ohm verringert.

Trotz der erheblichen Laständerung bleibt das Ausgangs-
Signal weitgehend unverändert. Auch verändert sich die
Umschaltspannung (ca. 4 Volt) nicht.

Versuchen Sie diesen Test mal mit einem Gatter
in DTL-Technik.